|  |
| --- |
| **Общая информация** |
| **Предприятие \*:**       |  Дата заполнения:       |
| **Контактное лицо \*:**       | **Тел. / факс \*:**       |
| **Адрес \*:**        |  E-mail:       |
| Опросный лист №       |  Позиция по проекту (тэг):       |  **Количество \*:**       |
| **Параметры процесса** |
| **Измеряемый параметр \*** |  [ ]  Избыточное давление  [ ]  Абсолютное давление  [ ]  Разрежение  [ ]  Давление-Разрежение  [ ]  Перепад давления |
| **Измеряемая среда**  |        |
| **Диапазон измерения** (шкала прибора) **\*** |  от       до       |
| **Требуемая основная приведенная** **погрешность измерения**  |        |
| **Температура окружающей среды** |  от       до       °С |
| **Температура измеряемой среды** |  от       до       °С |
| **Рабочее избыточное давление** (для датчиков перепада давления) **\*** |  |
| **Требования к датчику** |
| **Выходной сигнал** **\*:** |  [ ]  4-20 мА + HART [ ]  4-20 мА  [ ]  0-5 мА (только для Метран-55) |  [ ]  обратный [ ]  квадратный корень (только для датчиков разности давлений) |
| **Соединение с технологическим** **процессом** **\*:** |  **Резьбовое подключение** |
|  [ ]  М20х1,5  |  [ ]  ниппель с накидной гайкой материал ниппеля:       |
|  [ ]  M12х1,5 |
|  [ ]  К ½" [ ]  ½"-14 NPT [ ]  К ¼" [ ]  ¼"-18 NPT |  [ ]  наружная резьба  [ ]  внутренняя резьба |
| **Электрическое подключение** |  [ ]  электрический разъем (вилка 2РМГ14, розетка 2РМ14) [ ]  электрический разъем (вилка 2РМГ22, розетка 2РМ22) [ ]  электрический разъем (только вилка 2РМГ14, розетка не поставляется) [ ]  электрический разъем (только вилка 2РМГ22, розетка не поставляется) [ ]  сальниковый ввод [ ]  сальниковый ввод с фиксацией кабеля |
|  **Кабельный ввод:** |
|  [ ]  никелированная латунь [ ]  полиамид  [ ]  нержавеющая сталь  [ ]  не требуется  |  [ ]  бронированный кабель: диаметр кабеля       [ ]  небронированный кабель: диаметр кабеля       или тип металлорукава       |
| **Требования к исполнению датчика** |
|  **Исполнение по взрывозащите**  |  [ ]  взрывонепрониц. оболочка (Ex d) [ ]  искробезопасная цепь (Ex ia) [ ]  комбинированное (Ex ia и Ex d) [ ]  общепромышленное  |
| **Дополнительные опции** |
|  [ ]  клапанный блок [ ]  датчик в сборе с клапанным блоком | Количество вентилей: [ ]  один [ ]  два [ ]  три [ ]  пять |
|  [ ]  кронштейн для крепления датчика [ ]  гарантия 5 лет [ ]  кнопки для конфигурирования  [ ]  дополнительная маркировочная табличка на проволоке [ ]  встроенный ЖК-индикатор  |
|  Примечания:       |

**Опросный лист для выбора датчиков давления Метран-150, Метран-75, Метран-55**

\* - поля, обязательные для заполнения